; Installation inf for the FTDI USB Serial Port
;
; (c) Copyright 2000 FTDI Ltd.
;

[Version]
Signature="$Windows NT$"
Class=Ports
ClassGUID={4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider=%Ftdi%
DriverVer=03/02/2000

[SourceDisksNames]
1="FTDI USB Drivers Disk","",1

[SourceDisksFiles]
ftserial.sys = 1
ftserial.inf = 1

[Manufacturer]
%Ftdi%=FtdiHw

[FtdiHw]
%USB\VID_0403&PID_8372.DeviceDesc%=FTSERIAL_Dev, FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_8372
%USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FTSERIAL_Dev, FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001
%USB\VID_0590&PID_000E.DeviceDesc%=FTSERIAL_Dev, FTDIBUS\COMPORT&VID_0590&PID_000E

;[PreCopySection]
;HKR,,NoSetupUI,,1

[DestinationDirs]
FTSERIAL.Files.Ext = 10,System32\Drivers
FTSERIAL.Files.Inf = 10,INF

[FTSERIAL_Dev]
CopyFiles=FTSERIAL.Files.Ext, FTSERIAL.Files.Inf
AddReg=FTSERIAL.AddReg

[FTSERIAL_Dev.HW]
AddReg=FTSERIAL.AddReg.HW

[FTSERIAL_Dev.Services]
Addservice = FTSERIAL, 0x00000002, FTSERIAL.AddService

[FTSERIAL.AddService]
DisplayName    = %FTSERIAL.SvcDesc%
ServiceType    = 1                  ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType      = 3                  ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl   = 1                  ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary  = %10%\System32\Drivers\FTSERIAL.sys
LoadOrderGroup = Base

[FTSERIAL.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,FTSERIAL.sys
HKLM,"System\Currentcontrolset\Services\FTSERIAL\Parameters","MaximumTransferSize",0x10001,4096
HKLM,"System\Currentcontrolset\Services\FTSERIAL\Parameters","DebugLevel",0x10001,2

[FTSERIAL.AddReg.HW]
HKR,,"UpperFilters",0x00010000,"serenum"
HKR,,"ConfigData",1,00,00,3F,3F,C4,09,E2,04,71,02,38,41,9c,00,4e,00,27,00,13,40,0D,00,03,80,00,00,00,00,00,00,00,00,34,00

[FTSERIAL.Files.Ext]
FTSERIAL.sys

[FTSERIAL.Files.Inf]
FTSERIAL.Inf


;---------------------------------------------------------------;

[Strings]
MSFT="Microsoft"
Ftdi="FTDI"
USB\VID_0403&PID_8372.DeviceDesc="USB Serial Port"
USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB Serial Port"
USB\VID_0590&PID_000E.DeviceDesc="USB Serial Port"
FTSERIAL.SvcDesc="USB serial port driver"

